




**Внимание! Сканер для прошивки необходимо подключать непосредственно к USB порту ПК. Использование разветвителей или USB HUB может безвозвратно вывести из строя сканер.**

1. Разархивируем файлы из архива EasyUpdater1B6.zip в папку в корне диска.
2. С помощью краткого руководства переведите сканер в режим эмуляции СОМ-порта
3. Запустите 
4. Нажмите кнопку «Renew» для обновления списка подключенных сканеров. В выпадающем меню выберите номер порта который присвоился вашему сканеру.
5. Если для режима эмуляции СОМ порта драйвер не установился автоматически то установите его  из папки EasyUpdater1B6
6. В выпадающем меню выбираем скорость 115200 
7. Нажмите кнопку «Open» и выберите файл прошивки из папки EasyUpdater1B6 и нажмите «Открыть» 
8. Нажмите кнопку «Download». Если все настройки верные, то в строке состояния будет отображаться ход обновления и по завершению появится сообщение об успешном обновлении прошивки.  
9. При необходимости переведите сканер в режим эмуляции клавиатуры и проведите «Сброс на заводские настройки» по краткому руководству